**Pytanie z dnia 28.03.2018 r.**

1. Wymagacie Państwo, by wodomierz DN 15 i DN 20 nie był połączony opaską i tu niestety mój produkt jest skazany na porażkę, ale wymagacie Państwo również zabezpieczenia antymagnetycznego i w tym przypadku nasz produkt, jako jedyny wśród wodomierzy suchobieżnych, to zabezpieczenie posiada, wodomierze każdego innego producenta, jesteśmy w stanie spowolnić i zatrzymać magnesem neodymowym. Czy da się jakoś rozwiązać sprawę opaski, bym mógł złożyć ofertę?

 Odp:

Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  w opisie  przedmiotu  zamówienia w   SIWZ. Nie  dopuszczamy  wodomierzy  DN 15 i DN 20 posiadających opaskę  mocującą liczydło  z  korpusem.